Калибруем звук в WSJT-X

	Калибровка звуковой карты вашего ПК необходима и в программе WSJT-X предусмотрена эта процедура. Распишу по шагам, что и как делать.

Трансивер должен быть подключен к CAT, так как во время калибровки, частоты будут меняться каждые 30 секунд и у программы должна быть возможность управлять сменой частот.

все картинки кликабельны!


Идём в настройки Settings далее Frequencies и в окне Working Frequencies ищем режим FreqCal. Ваша задача удалить те частоты на которых нет сигнала эталонной радиостанции. Я оставил только 4,996000, 9,996000, 14,996000, остальные удалил. В вашем регионе (возможно) частоты и их количество будет другим.

Важно, чтобы в окне Frequency Calibration были нулевые значения! Жмём ОК.



Переходим в моду FreqCal и выбираем любую из частот. Проверяем вручную, что на всех трёх частотах есть эталонный сигнал. В левом окне будут появляться строки (как на картинке).

Ждём появления непрерывной несущей, она должна быть на частоте 1500Гц. Как только она появится, в меню Tools жмём на пункт Execute frequency calibration cycle. Теперь в нижней части программы ставим галку в Measure начнётся запись калибровочной информации в файл.

Повторяю, эталонная станция должна передавать несущую (непрерывный тон частотой 1500Гц). Если идут точки или тире - ждите несущую! Как на картинках.



Смотрите на строки которые появляются на экране, если среди них есть строки у которых справа стоит символ * (звёздочка) они ошибочны. Нужно добиться, чтобы строки были без звёздочек!

Важно, чтобы тонкая полоска от несущей на 'водопаде' была в зелёном секторе! Если она выходит за него, увеличьте параметр F Tol 20.

После начала записи, программа создаст в папке с конфигами два файла fcal2.out и fmt.all делать с ними ничего не нужно.
R3LW: Автор предлагает после записи удалить из файла fmt.all ошибочные строки со звёздочками, если они всё-таки появились.
Ведём запись параметров пока передаётся несущая. Когда она пропадёт и пойдут точки - останавливаем запись, убираем галку с Measure.

Теперь, вводим записанные параметры в программу и на их основе будут расчитаны поправки. В меню Tools жмём на пункт Solve for calibration parameters. Если все предыдущие шаги были сделаны правильно вы увидите маленькое окно с поправками где написано Good Calibration Solution. Жмите Apply и далее ОК.



Зайдите в в настройки Settings далее Frequencies и в окне Frequency Calibration должны появиться значения. Перезагрузите программу WSJT-X.

Теперь вы используете возможности программы WSJT-X на 100%.

Калибровка делается один раз. Если вы захотите повторить этот процесс, нужно поставить нулевые значения в окне Frequency Calibration, выйти из программы и удалить файлы fcal2.out, fmt.all, fmt.bak.

Если вы поменяете звуковую карту или интерфейс с интегрированной звуковой картой, калибровку сделайте заново.

Встретимся в эфире!
UA6HJQ


