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Разработка катодных ламп как средства усиления голосовых токов дала сигнал к совершенствованию беспроводной телефонии. В качестве источника генерации незатухающих колебаний был рассмотрен передатчик Поульсена, а затем и машинный передатчик, оба из которых уже имели значительную мощность в несколько киловатт. Для модуляции этих двух типов передатчиков в основном использовался телефонный дроссель, упомянутый Пунгсом в 1913 году.
[image: ]

Телефонный дроссель
В 1919 году Лоренц начал развиваться в этом направлении. Параллельно с самими попытками телефонии Херцог значительно усовершенствовал передатчик Поульсена. Хорошо известный шум дуги Поульсена, который воспринимался как раздражающий при телефонных разговорах, можно было снизить до удовлетворительного уровня, изменив полярность электродов с помощью автотрансформатора и установив колебательный контур, а также включив конденсаторы параллельно электротрансформатору. дуга. Раздражающие шумы, которые возникали на волнах, отличных от волны передачи, были устранены с помощью различных комбинаций схем, в частности, путем установки конденсатора параллельно автомобильному трансформатору.
Затем этими усовершенствованиями были оснащены различные системы трансмиссии Поульсена. Для модуляции Пангс и Герт разработали дроссель в сочетании с подходящими ламповыми усилителями для телефонной системы, с которой первые практические эксперименты могли быть начаты еще в 1920 году. Эти эксперименты, которые проводились на станции Эберсвальде, а затем в Кенигвустерхаузене, представляли собой первые зачатки вещания в Европе (вероятно, это был г-н Идзерда из Гааги в Голландии, с его передатчиком вентильного вещания, более продвинутым в этом отношении, AOB ) ...На основе этих попыток компания C. Lorenz Aktiengesellschaft в 1921 году предоставила первое в мире беспроводное интерком-соединение, а именно для телефонного трафика между Копенгагеном и Борнхольмом, с использованием генераторов Поульсена, которые используются до сих пор (1930, AOB) .
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Принципиальная схема беспроводной домофонной связи Копенгаген-Борнхольм
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Проф. Л. Пунгс
Устройство дроссельной заслонки Pungs-Gerth также позволило использовать беспроводную телефонию для высокочастотных машин. Телефонный дроссель также сделал тактильную проблему Пульсена и машинных передатчиков для скорости руки, а также для высокоскоростного телеграфирования удовольствием. Для высокоскоростной телеграфии с использованием катодных трубок в качестве реле стало возможным управлять высокочастотными токами до самых высоких уровней мощности простым способом, используя эффект расстройки и демпфирующие свойства дросселя. Используя схемы балласта, в которые энергия отводилась вторым дросселем во время пауз касания, подаваемая мощность могла поддерживаться постоянной в определенных пределах, что было необходимо в некоторых случаях из соображений стабильности.
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